procedure TransitionScene1();
begin
	if (transitionMode=0) then begin
		// Transition IN : Copy colors to screen at y=tVal
		// Copy color $4400 data
		if (tVal>25) then return();

		moveto(0,tVal, $48);
		zp1:=screenmemory;
		inczp(zp1,2);
		moveto(0,tVal, $44);
		memcpy(zp1, 0, screenmemory, 40);
		// Copy color $D800 data
		inczp(zp1,250);
		inczp(zp1,250);
		inczp(zp1,250);
		inczp(zp1,250);
		moveto(0,tVal, $D8);
		memcpy(zp1, 0, screenmemory, 40);
		if (time&1=0) then
			inc(tVal);
	end
	else
	begin
		if (b<21) then begin
			moveto(0,0,$44);
			zp1:=screenmemory;
			moveto(0,0,$D8);
			for i:=0 to 25 do begin
				zp1[b]:=0;
				zp1[39-b]:=0;
				screenmemory[b]:=0;
				screenmemory[39-b]:=0;
				inczp(zp1,40);
				inczp(screenmemory,40);
			end;
			if (time&1=0) then
			inc(b);
		end;
	end;

end;
interrupt RasterScene1();
begin
	startirq(@useKernal);
	ProgressTracker();
	TransitionScene1();
	closeIRQ();
end;


procedure InitScene1();
begin
	SCREEN_BG_COL:=BLACK;
	SCREEN_FG_COL:=BLACK;
	setbank(VIC_BANK1);
	// Use the 3rd column of the timestamp to specify index of the packed data!
	i:=timeStamps[currentPart*4+2];
	// Enable reading $D000-$DFFF
	enableallram();
	// Decrunch image data to $6000	
	decrunchfromindex(packed_data_addresses,i); 
	// Decrunch color data to $4800
	decrunchfromindex(packed_data_addresses,i+1);
	// Restore memory config
	poke(^$01, 0,keep01);
	//copyimagecolordata(^$4800,1);
	tVal:=0;
	// Set everything to black...
	clearscreen(0,^$4400);
	clearscreen(0,^$D800);
	b:=0;
		// Enable multicolor bitmap image at location $6000
	poke(VIC_DATA_LOC, 0,$18);
	setbitmapmode();
	setmulticolormode();

end;
